**Podpěry pod auto HEYNER UltraSafe PRO, nosnost 2000 kg, zdvih 282 - 430 mm, 2 ks, 347420**

Překlad originálního návodu:

- zatížení 2t

- stabilní stojan nastavitelný na 10 poloh

- ochranné gumové podložky

- výborná ovladatelnost a stabilita

Hmotnost : 5kg

Rozměry : 193x180x282

EAN : 4028224347424

Min. Výška zdvihu (mm) : 282

Max. Výška zdvihu (mm) : 430

**Před použitím:**

Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě.

Před každým použitím zkontrolujte praskliny, praskliny při svařování a chybějící a/nebo poškozené části. Nikdy nepoužívejte poškozený stojan.

Vzhledem k možnému nebezpečí, ke kterému může vést nesprávné použití stojanů, nesmí být na stojanech prováděny žádné změny.

**Použití**

1. Podle návodu k vozidlu zvedněte vozidlo pouze v bodech specifikovaných výrobcem.

2. Umístěte stojany pod vozidlo na nosná místa určená výrobcem vozidla

3. Výškové nastavení stojanů: Držte zajišťovací páku nahoře a vytáhněte středový sloupek do požadované výšky.

4. Stiskněte zajišťovací páku dolů tak, aby západka zapadla do zubů tyče

5. Západka musí bezpečně zapadnout do zubů

6. Zasuňte zajišťovací šroub do montážního otvoru

7. Opatrně spusťte náklad na stojany

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:** Vizuální kontrola by měla být provedena před každým použitím podpěr, zkontrolujte praskliny, prasklé vařené spoje, zlomené sváry, chybějící a/nebo poškozené části. Jakákoliv podpěra, která je poškozená by měla být neprodleně uvedena mimo provoz. Při zvedání vozu, který chcete podpěrami podepřít, je třeba zajistit jeho kola, která zůstanou v kontaktu se zemí, klíny či jiným obdobným způsobem. Při vkládání podpěr pod zvednutý vůz se nesmí pod vůz dostat žádná osoba. Je zakázáno vkládat mezi podpěry a vůz nebo podpěry a zem jakékoli další nástavce nebo mezikusy. Podpěry musí vždy pracovat v páru, i jejich nosnost je takto uvedena. Před spouštěním vozu na podpěry je nutné se přesvědčit, zda západky jsou v poloze zajištěno a nemůže tedy dojít k dodatečnému spuštění vozu. Vůz musí na obě podpěry dosednout současně, a to zvolna, při současném vizuálním kontaktu s podpěrami a jejich vizuální kontrolou činnosti.

**ÚDRŽBA:** Zařízení není náročné na údržbu.

**Dodavatel do ČR:**

BM MOTO s.r.o.  
Jetřichova 2464,

Hostivice 25301